**Техническа спецификация по процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:**

**"Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на:**

**- Обособена позиция 1: CNC Хидравлична абкант преса (1 брой);**

**- Обособена позиция 2: Електрическа абкант преса със серво задвижване и цифрово управление (2 броя)"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на актива** | **Количество** | **Минимални технически и/или функционални характеристики** |
| **1.** | **CNC Хидравлична абкант преса** | **1 брой** | **1. Мин. усилие на огъване – 175 т.****2. Макс. дължина на огъване – мин. 3050 мм****3. Мин. ход на ножа – 265 мм****4. CNC управление с 3D симулация по мин. 4 оси****5. Измерване на ъгъла на огъване - CNC автоматично преместване на измервателния лазер**  |
| **2.** | **Електрическа абкант преса със серво задвижване и цифрово управление**  | **2 броя** | **1. Мин. усилие на огъване – 40 т.****2. Макс. дължина на огъване – мин. 1250 мм****3. Мин. ход на огъващата греда – 200 мм****4. CNC управление с 3D симулация по мин. 5 оси****5. Сачмено-винтови двойки за задвижване на горната греда** **6. Измервателна система на ъгъла на огъване** |